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	序号
	名称
	品牌型号
	参数
	单位
	数量
	报价

	1
	全画幅机身
	佳能 R5II 
	全画幅背照堆栈式CMOS，有效像素≥4500万；支持8K 60p RAW机内录制；电子快门连拍≥30张/秒；具备眼控对焦功能。
	台
	1
	

	2
	镜头
	佳能 RF24-105/F2.8
	全画幅标准变焦镜头，焦段覆盖24-105mm，恒定最大光圈≥f/2.8，具备光学防抖。
	个
	1
	

	3
	内存卡
	SD  512G  V60 
	容量 ≥512GB；接口标准 UHS-II (SD 4.0)；速度等级 V60，最高写入速度 ≥180 MB/s
	张
	2
	

	4
	内存卡
	 CFB  512G 
	容量≥512GB；接口标准为 PCIe 4.0；最高读取速度 ≥3500 MB/s；最高写入速度 ≥3000 MB/s
	张
	1
	

	5
	读卡器
	CFB读卡器（相机用）
	支持CFexpress Type B，接口USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 或以上
	个
	1
	

	6
	电池
	 佳能 LP-E6P
	
	块
	2
	

	7
	脚架
	适配三脚架
	碳纤维三脚架，最大承重≥12kg，全开工作高度≥1600mm（含云台），含球型云台
	个
	1
	

	8
	闪光灯
	神牛 V100
	最大输出功率≥100Ws；支持E-TTL II自动闪光；闪光覆盖范围28-105mm；闪光持续时1/300s–1/20000s
	个
	1
	

	9
	专业摄影双肩包
	
	专业摄影双肩背包，内部隔层可容纳一机两镜及配件，具备防泼水面料
	
	1
	

	10
	
UV镜
	卡色 77mm G MCUV II
	透光率：≥99.5%，反射率：低至0.1%
镜框：航空铝合金金色边框，厚度3.8mm
镜头物理保护、阻隔紫外线、减少眩光鬼影
	个
	1
	

	11
	充电器
	双充
	双槽独立充电；接口与相机电池型号兼容；
	个
	1
	

	12
	HDMI
	5M  
	长度≥5米；支持4K信号传输；接口类型与设备输出匹配
	条
	2
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	摄相机
	索尼Z200
	1.0英寸Exmor RS堆叠式CMOS；有效像素≥1400万；20倍电动光学变焦，等效焦距覆盖24-480mm；最大光圈≥F2.8（广角）-F4.5（远摄） ；支持4K 120p录制；具备12G-SDI输出
	台
	1
	

	15
	电池
	沣标 U90
	
	块
	2
	

	16
	机头麦
	索尼 VG1 枪麦
	
	个
	1
	

	17
	内存卡
	 CFA 512G
	容量 ≥512GB；接口标准为 PCIe 4.0；最高读取速度 ≥1700 MB/s；最高写入速度 ≥1400 MB/s；最低持续写入速度 ≥800 MB/s。
	张
	1
	

	18
	读卡器
	CFA读卡器
	
	个
	1
	

	19
	UV镜
	卡色 72mm G MCUV II
	透光率 >99.5%；反射率 <0.1%；镜片采用B270光学玻璃，镀膜工艺为28+28层双面多层镀膜；镜框为6063铝合金 有效截止波长 ≤410nm 的紫20外线
	个
	1
	

	20
	三脚架
	FB-VSA18
	三脚架带液压阻尼云台套装 
	个
	1
	

	21
	摄相机包
	
	适配摄相机
	
	
	

	22
	移动硬盘
	西数 5T 
	容量≥5TB；USB 3.2或以上接口；
	个
	3
	

	23
	读卡器
	SD 读卡器
	SD 3.0读卡器
	个
	2
	

	24
	防潮箱
	100D 
	
	个
	1
	

	25
	视频云台
	大疆 Pocket4P 套装
	
	套
	1
	

	26
	麦克风
	大疆 MIC3 一拖二
	
	套
	1
	

	27
	续航
	大疆 Pocket4p 续航手柄
	
	个
	1
	

	28
	TF内存卡
	 256G/ V60 TF卡
	容量≥256GB；V60等级；
	张
	1
	




